**Инструкция по настройке и работе Касби-02МФ v2.5.0(ресторан) с продажей и реализацией сертификатов (авансовые платежи)**

**Вариант 5 - использование признака 99**

Использовать признак наличия GTIN-кoдa «0001» в старшем разряде поля №7 таблицы Б.1 СТБ 1364.0-2015 «Код товара» (4 бита). В старших разрядах (втором и третьем разряде) указывается признак авансового платежа - 99. Оставшиеся по усмотрению пользователя КСА.

Пример: 19 9Х ХХ ХХ ХХ ХХ ХХ (авансовый платеж)

**1. Настройка ККМ**

1.1 Перед началом настройки смена на КСА должна быть закрыта.

1.2 Зайти в меню *Администратор-> 5 Конфигурации*, в настройке отделов клавишами «х» и «÷» устанавливаем 04, нажимаем ВВ. По данному отделу-4 проводим реализацию Сертификатов.

1.3 Зайти в меню *Администратор-> 5 Конфигурации*, в настройке режим ККМ клавишами «х» и «÷» устанавливаем 2, нажимаем ВВ.

1.4 В базу товаров *(Администратор-> Настройки-> 6 База товаров)* требуется ввести позиции, соответствующие сертификатам. Для этого выбираем порядковый номер в базе (код товара) и вводим следующие данные:

1.4.1 ШК: 9900 0000 0001 ÷ 9999 Х, где Х - контрольная сумма, 0001÷9999 – номинал сертификата в рублях.

***Примечание:*** *контрольную сумму следует рассчитывать в онлайн сервис программе, для справки:* [*https://barcode.tec-it.com/ru/EAN13*](https://barcode.tec-it.com/ru/EAN13)

|  |  |
| --- | --- |
| *Стоимость сертификата* | *Штрих-код* |
| *Номиналом = 10 р* | *9900 0000 0010* ***3*** |
| *Номиналом = 50 р* | *9900 0000 0050* ***9*** |
| *Номиналом = 100 р* | *9900 0000 0100* ***1*** |
| *Номиналом = 200 р* | *9900 0000 0200* ***8*** |

1.4.2 Стоимость сертификата

***Примечание:*** *можно не вводить цену, а нажать клавишу «СБ» и продолжить дальнейший ввод данных, данная позиция запишется со свободной ценой и будет запрашивать требуемую стоимость при продаже сертификата. Такому сертификату следует задать ШК: 9900 0000 0000 4*

1.4.3 Номер отдела: 4

1.4.4 Далее вводим наименование (Например, «Сертификат-10») Ввод осуществляется с использованием следующих клавиш: «КЛ»- перебор между типом вводимых символов, «+» и «-» изменение позиции курсора, «х» и «÷» выбор символа.

1.5 В соответствии с пунктом 1.4 вводим требуемое количество сертификатов.

**2. Продажа сертификатов (прием авансовых платежей)**

2.1 Чтобы продать сертификат (принять авансовый платеж) следует войти в меню *Кассир-> 1 Касса* и нажать клавишу «%». Затем следует выбрать сертификат из базы товаров (сосчитать ШК сканером, либо нажать клавишу «ФЦ» и выбрать сертификат из базы).

2.2 Дальнейшая регистрация продажи аналогична обычной.

***Примечание****: для того, чтобы после выбора позиции из базы товаров пробивать товар не из базы, следует войти в базу товаров и выйти из нее (нажать два раза клавишу «ФЦ»)*

**3. Реализация сертификата (авансового платежа)**

3.1 Для реализации сертификата (авансового платежа) следует войти в меню: *Кассир-> 5 Иной вид оплаты*.

3.2 Чтобы войти в режим продажи нажать клавишу «%» и провести регистрацию продажи аналогично обычной, для оплаты следует использовать 3 отдел.

**ВАЖНО:** следует вводить сумму вручную, либо создавать отдельный товар в базе. Ни в коем случае не выбирайте введённый ранее в базу сертификат.

3.3 Чтобы закрыть заказ сертификатом следует, находясь в меню *Кассир-> 5 Иной вид оплаты* выбрать соответствующий заказ и закрыть его.

**4. Отчеты**

Чтобы посмотреть какое количество сертификатов было продано (авансовых платежей внесено) и сколько реализовано, следует вывести X-отчет по отделам, для этого надо войти в меню Администратор-> 1 Х-отчеты->1 Текущие -> 3 По отделам. Х-отчет выводится до закрытия смены.

***Примечание:*** *можно использовать другие номера отделов, в обоих случаях реализация сертификатов (авансовых платежей) следует прописать в учетной политике организации.*

**Вариант 4 – использование префикса GTIN 4**Использовать старший разряд по №7 таблицы Б.1 СТБ 1364.0-2015 «Код товара» (4 бита), дополнив признаком авансового платежа «О100» или 4:

Остальные символы могут быть произвольными (определяются производителем кассового оборудования либо владельца кассового оборудования)

Пример: 4Х ХХ ХХ ХХ ХХ ХХ ХХ (авансовый платеж)

Реализация и продажа сертификатов аналогична Варианту 5, за исключением: не используется база товаров.

Для настройки кассового аппарата с работой по **Вариант 4** (с префиксом GTIN 4) следует предоставить КСА в ЦТО «Рамок», г. Минск, ул. Лермонтова, 29. Всю информацию по интересующим Вас вопросам можно найти на нашем сайте: [www.RAMOK.by](http://www.RAMOK.by) в разделе «Помощь» или по ссылке: <http://www.ramok.by/client/faq/>